|  |  |
| --- | --- |
| Логотип ПО Элтехника | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № CRM-00000  для заказа системы технологического  видеонаблюдения «СТВН SmartLook» |
| Лист \_\_\_ из \_\_\_\_ листов |

Покупатель:

Телефон: Факс: e-mail:

Ф.И.О. контактного лица

**Характеристики системы видеонаблюдения «СТВН SmartLook»**

|  |  |
| --- | --- |
| Компактная IP-камера Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1/3" CMOS; 4 Мп; 2.8мм @F2.0 |
| Размеры камеры / угол обзора объектива | 103×65×33 мм / по горизонтали 98°, по вертикали 55° |
| Питание / потребляемая мощность | DC 12 В, PoE (802.3af, class 3) / 7 Вт макс. |
| Рабочий диапазон температур | от -10°C до +40°C |

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Ответы покупателя** |
| Номера шкафов КРУ по плану расположения РУ, укомплектованных «СТВН SmartLook» | **✓**Все  **🞏**Все, кроме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Отсек шкафа КРУ, в котором устанавливается IP-видеокамера | **✓** ВЭ (кроме шкафов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  **✓** ЗРФ (кроме шкафов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Вариант поставки «СТВН SmartLook» | **🞏** Базовая**1**  **🞏** Расширенная**2 ✓**Комплексная**3** |
| Требования к монтажу «СТВН SmartLook» | Установить IP-камеры в отсеках шкафов КРУ и подключить их к модулям Keystone Jack RJ-45. Покупатель самостоятельно обеспечивает подключение IP-камер к шкафу СТВН. |
| Опции шкафа СТВН  - PoE коммутаторы  - видеосервер**4** с TRASSIR OS и поддержкой**5**  удаленного управления  - жесткий диск HDD**6** для видеосервера  - оборудование связи  - ИБП | **✓** Да **🞏**  Нет  **✓** Да **🞏**  Нет  **✓** Да **🞏**  Нет ( емкостью 4 Тб, в колич.\_1\_\_шт. )  **✓** Да **🞏**  Нет  **✓** Да **🞏**  Нет |

|  |
| --- |
| **1** Базовая поставка включает: IP-камеры, смонтированные в отсеках шкафов КРУ; внутреннюю разводку кабеля PoE к IP-камерам. Покупатель самостоятельно обеспечивает питание и подключение IP-камер в свою систему видеонаблюдения.  **2** Расширенная поставка включает базовую плюс PoE-коммутаторы в шкафу СТВН. Покупатель самостоятельно обеспечивает интеграцию  IP-камер в свою систему видеонаблюдения (сервер, «облако» и т.д.).  **3** Комплексная поставка включает расширенную плюс необходимое оборудование для записи, хранения, обработки и передачи изображения от IP-камер. Комплексная наладка СТВН на объекте производится силами заказчика.  **4**  NVR (Network Video Recorder) является частью системы пересылки и хранения видеоинформации, получаемой с IP-камер.  **5**  Функционал может быть настроен в соответствии с требованиями клиента:   * резервирование питания; * поддержка RAID массивов; * горячая замена дисков HotSwap; * мгновенный поиск в архиве ActiveSearch; * возможность интеграции дополнительных модулей.   **6** Диски HDD приобретаются отдельно. |

Представитель покупателя Поставщик

/ /

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

М.П. М.П.