|  |  |
| --- | --- |
| Логотип ПО Элтехника | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № CRM-00000 для заказа системы технологического видеонаблюдения «СТВН SmartLook» |
| Лист \_\_\_ из \_\_\_\_ листов |

Покупатель:

Телефон: Факс: e-mail:

Ф.И.О. контактного лица

**Характеристики системы видеонаблюдения «СТВН SmartLook»**

|  |  |
| --- | --- |
| Компактная IP-камера Hikvision DS-2CD2443G0-IW  | 1/3" CMOS; 4 Мп; 2.8мм @F2.0 |
| Размеры камеры / угол обзора объектива | 103×65×33 мм / по горизонтали 98°, по вертикали 55° |
| Питание / потребляемая мощность | DC 12 В, PoE (802.3af, class 3) / 7 Вт макс. |
| Рабочий диапазон температур  | от -10°C до +40°C |

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Ответы покупателя** |
| Номера шкафов КРУ по плану расположения РУ, укомплектованных «СТВН SmartLook» | **✓**Все **🞏**Все, кроме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Отсек шкафа КРУ, в котором устанавливается IP-видеокамера | **✓** ВЭ (кроме шкафов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) **✓** ЗРФ (кроме шкафов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  |
| Вариант поставки «СТВН SmartLook» | **🞏** Базовая**1** **🞏** Расширенная**2 ✓**Комплексная**3** |
| Требования к монтажу «СТВН SmartLook» | Установить IP-камеры в отсеках шкафов КРУ и подключить их к модулям Keystone Jack RJ-45. Покупатель самостоятельно обеспечивает подключение IP-камер к шкафу СТВН.  |
| Опции шкафа СТВН- PoE коммутаторы- видеосервер**4** с TRASSIR OS и поддержкой**5** удаленного управления - жесткий диск HDD**6** для видеосервера - оборудование связи- ИБП | **✓** Да **🞏**  Нет **✓** Да **🞏**  Нет **✓** Да **🞏**  Нет ( емкостью 4 Тб, в колич.\_1\_\_шт. )**✓** Да **🞏**  Нет **✓** Да **🞏**  Нет  |

|  |
| --- |
| **1** Базовая поставка включает: IP-камеры, смонтированные в отсеках шкафов КРУ; внутреннюю разводку кабеля PoE к IP-камерам. Покупатель самостоятельно обеспечивает питание и подключение IP-камер в свою систему видеонаблюдения.**2** Расширенная поставка включает базовую плюс PoE-коммутаторы в шкафу СТВН. Покупатель самостоятельно обеспечивает интеграцию IP-камер в свою систему видеонаблюдения (сервер, «облако» и т.д.).**3** Комплексная поставка включает расширенную плюс необходимое оборудование для записи, хранения, обработки и передачи изображения от IP-камер. Комплексная наладка СТВН на объекте производится силами заказчика.**4**  NVR (Network Video Recorder) является частью системы пересылки и хранения видеоинформации, получаемой с IP-камер. **5**  Функционал может быть настроен в соответствии с требованиями клиента:* резервирование питания;
* поддержка RAID массивов;
* горячая замена дисков HotSwap;
* мгновенный поиск в архиве ActiveSearch;
* возможность интеграции дополнительных модулей.

**6** Диски HDD приобретаются отдельно. |

Представитель покупателя Поставщик

 / /

 «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

 М.П. М.П.